1.Файл (data.bin) копируем в корневой каталог на карту памяти SD.

2.Карту памяти SD вставить с находящимся на ней файлом обновления в слот устройства RATIONE.

3.Подключите питание к устройству в автомобиле или к сетевому зарядному устройству (выход напряжения 5 вольт и 1-2 А ).

4.Устройство включится, на экране появится надпись (Обновить базу ?),нажимаем кнопку (Вверх)и после кнопку (ОК).

5.По завершению прошивки на дисплее появится надпись (База обновлена),нажимаем кнопку (ОК).

6.Устройство перезагрузится и начнет работать в обычном режиме.

Внимание!!!!

• Не отключайте питание устройства, пока процесс обновления не завершится!

• Файл с базой будет автоматически удален с карты памяти